Figure 1. The Arp 245 System.

H i: VLA CS-array, 25^{′′} resolution, contours=1.1 × 10^{20} cm^{−2} × 2^n. Optical: Top: NTT+CFHT V -band. Bottom left: DSS. FOV=8^′ × 8^′. Reference: Duc, P. -A., Brinks, E., Springel, V., Pichardo, B., Weilbacher, P., & Mirabel, I.F., 2000, AJ, 120, 1238.