Figure 1. The ESO 353-G014/7 System.

H i: ATCA 1.5 km configuration, 41^{′′} resolution, contours=5×10^{19} cm^{−2} ×2^n. Optical: MSSSO 40^{′′} R-band, FOV=5^′ × 8^′.

Reference: Nordgren, T. E., Chengalur, J. N., Salpeter, E. E., & Terzian, Y. 1997, AJ, 114, 913