Figure 1. The M81/M82/NGC 3077 System.

H i: VLA D-array, 135^{′′} × 125^{′′} resolution, contours=3 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS. FOV=170^′×140^′ (M81), 18^′ ×17^′ (NGC 3077), 21^′ ×21^′ (M82). Reference: Yun, M. S., Ho, P. T. P., & Lo, K. Y. 1994, Nature, 372, 530.