Figure 1. The Arp 279 System.

H i: Solid contours and lower right greyscale: VLA C-array, 25^{′′} × 17^{′′} resolution, contours=2 × 10^{20} cm^{−2} × 2^n. Dotted contours: VLA D-array, 71^{′′} resolution, contours=(2, 4, 8) × 10^{19} cm^{−2}. Optical: MSSSO 40^{′′} R-band, FOV=13^′ × 12^′.

Reference: Clemens, M. S., & Alexander, P. 2001, MNRAS, 321, 103 (Carray data) and Nordgren, T. E., Chengalur, J. N., Salpeter, E. E., & Terzian, Y. 1997, AJ, 114, 913 (D-array and optical data).