Figure 1. The NGC 2782 System.

H i: VLA B+C+D-array, 9.4^{′′} ×8.7^{′′} resolution, contours=4×10^{20} cm^{−2} ×2^n. Optical: WYIN B-band, FOV=6^′ × 7^′ (top).

References: Smith, B. J. 1994, AJ, 107, 1695 (Hi data) and Jogee, S., Kenney, J. D. P., & Smith, B. J. 1998, ApJ, 494, L185 (Optical data).