Figure 1. The NGC 6845 System.

H i: VLA DnC-array, 112^{′′} × 37^{′′} resolution, contours=2 × 10^{19} cm^{−2} × 2^n. Optical: CASLEO 2.15m R-band, FOV=7^′ × 7^′.

Reference: Rodrigues, I., Dottori, H., Brinks, E., & Mirabel, I.F. 1999, AJ, 117, 2695.