Figure 1. The UGC 5272 System.

H i: WSRT, 30^{′′} resolution, contours=1 × 10^{20} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=5^′ × 5^′.

Reference: Swaters, R. A., 1999, PhD thesis, Rijksuniversiteit Groningen, and Swaters, & R.A., van Albada, T.S., van der Hulst, J.M., Sancisi, R., 2001, A&AS, submitted.