Figure 1. The UGC 12914/5 System.

H i: VLA C-array, 18^{′′} resolution, contours=1 × 10^{20} cm^{−2} × 2^n. Optical: DSS, FOV=5^′ × 5^′.

Reference: Condon, J. J., Helou, G., Sanders, D. B., & Soifer, B. T. 1993, AJ, 105, 1730.